附件2

安徽省2018－2020年农业机械购置补贴机具补贴额一览表

（2020年第二次调整公示稿）

| **序号** | **大类** | **小类** | **品目** | **档次名称** | **基本配置和参数** | **中央财政补贴额（元）** | **备注** | **调整情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 肥箱容积0.3m³及以上固态肥抛撒机 | 离心式，肥箱容积≥0.3m³；撒施颗粒肥 | 500 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 肥箱容积0.5m³及以上固态肥抛撒机 | 摆动式，肥箱容积≥0.5m³；撒施厩肥、农家肥 | 1200 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 3 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 罐体容积8-10m³液态肥撒施机 | 8m³≤罐体容积＜10m³；带开沟浅施装置或开沟深施覆土装置 | 18000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 4 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 罐体容积10m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥10m³；带开沟浅施装置或开沟深施覆土装置 | 25000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 喷杆长度12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度＜12m；形式：悬挂及牵引式 | 1100 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 6 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 喷杆长度12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度＜18m；形式：悬挂及牵引式 | 1800 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 7 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 喷杆长度18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m；形式：悬挂及牵引式 | 2700 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 8 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率＜18马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥300L；喷杆长度≥8m | 5000 | 非通用类 | 优化参数 |
| 9 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率＜50马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥500L；喷杆长度≥10m | 15000 | 非通用类 | 优化参数 |
| 10 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率＜100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1000L；喷杆长度≥16m | 17000 | 非通用类 | 优化参数 |
| 11 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙≥0.8m；药箱容积≥1500L；喷杆长度≥18m | 28300 | 非通用类 | 优化参数 |
| 12 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 锂电容量4Ah以下电动果树修剪机 | 锂电池容量＜4Ah；含背负装置、充电器，锂电池不得少于2组 | 300  | 非通用类 | 新增品目 |
| 13 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 锂电容量4Ah及以上电动果树修剪机 | 锂电池容量≥4Ah；含背负装置、充电器，锂电池不得少于2组 | 600  | 非通用类 | 新增品目 |
| 14 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度＜1.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥550mm，压缩室宽度≥550mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥200×200mm，打结器数量≥1 | 7600 | 非通用类 | 优化参数 |
| 15 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度＜1.7m；其中，圆捆机压缩室直径≥800mm，压缩室宽度≥800mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥300×300mm，打结器数量≥1 | 16000 | 非通用类 | 优化参数 |
| 16 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.7-2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度＜2.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥1200mm，压缩室宽度≥1200mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥400×300mm，打结器数量≥2 | 27000 | 非通用类 | 优化参数 |
| 17 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m；其中，圆捆机压缩室直径≥1200mm，压缩室宽度≥1200mm；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）≥400×300mm，打结器数量≥2 | 30500 | 非通用类 | 优化参数 |
| 18 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150-160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式；150cm≤割幅＜160cm | 3800 | 通用类 | 删除档次 |
| 19 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式；割幅≥160cm | 4000 | 通用类 | 删除档次 |
| 20 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 150-220cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀(锤爪）式；150cm≤割幅＜220cm | 2200 | 非通用类 | 新增档次 |
| 21 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 220cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀(锤爪）式；割幅≥220cm | 2600 | 非通用类 | 新增档次 |
| 22 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 10-15米行车式喂料机 | 10m≤行车跨度＜15m，含电机 | 5000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 23 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 15米及以上行车式喂料机 | 行车跨度≥15m，含电机 | 10000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 24 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 50-100m塞盘链式喂料机 | 50m≤送料长度＜100m | 3700 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 25 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 100-200m塞盘链式喂料机 | 100m≤送料长度＜200m | 10800 | 非通用类 | 新增档次 |
| 26 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 送料长度≥200m | 14400 | 非通用类 | 新增档次 |
| 27 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 螺旋弹簧式喂料机 | 送料长度≥30m，带主机 | 4200 | 非通用类 | 优化参数 |
| 28 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 50-100m塞盘链式送料机 | 50m≤送料长度＜100m | 3700 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 29 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 100-200m塞盘链式送料机 | 100m≤送料长度＜200m | 10800 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 30 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 200m及以上塞盘链式送料机 | 送料长度≥200m | 14400 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 31 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 | 螺旋弹簧式送料机 | 送料长度≥30m，带主机 | 4200 | 非通用类 | 新增档次 |
| 32 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 畜用刮板式清粪机 | 刮板宽度≥1800mm；刮板不锈钢材质；刮板式 | 2400 | 非通用类 | 新增档次 |
| 33 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 禽用刮板式清粪机 | 刮板宽度≥1200mm | 600 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 34 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 非自走式沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘；电机；流量≥10m³/h | 500 | 非通用类 | 优化档次参数 |
| 35 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 自走式沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积＜1m³；不锈钢罐体 | 300 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 36 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 自走式沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³；不锈钢罐体 | 700 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 37 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5-2m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 0.5m³≤有效容积＜2m³，配备尾气处理装置 | 9500 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 38 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积2m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积≥2m³，配备尾气处理装置 | 20000 | 非通用类 | 完善档次名称调整补贴额 |
| 39 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5-2m³化制式病死畜禽无害化处理设备 | 0.5m³≤有效容积＜2m³；配备加热、尾气处理装置 | 13000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 40 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积2m³及以上化制式病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积≥2m³；配备加热、尾气处理装置 | 27000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 41 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 配套电机的3-5m及以上有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 翻堆深度≥1.2m，3m≤工作幅宽＜5m；含电机 | 10000 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 42 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 配套电机的5m及以上有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 翻堆深度≥1.5m，工作幅宽≥5m；含电机 | 15000 | 非通用类 | 完善档次名称 |
| 43 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 柴油机功率20-50kW有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 20kW≤功率＜50kW | 5000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 44 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 柴油机功率50kW及以上有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 功率≥50kW | 10000 | 非通用类 | 新增档次 |
| 45 | 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料装瓶（袋）机 | 手动供瓶（套袋）的食用菌料装瓶（袋）机 | 手动套袋（供瓶） | 500 | 非通用类 | 新增品目 |
| 46 | 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料装瓶（袋）机 | 生产率700袋/h及以上自动装袋机 | 自动套袋（供瓶）；生产率≥700袋/h | 4000 | 非通用类 | 新增品目 |
| 47 | 设施农业设备 | 食用菌生产设备 | 食用菌料装瓶（袋）机 | 生产率600袋/h及以上自动装袋扎口一体机 | 自动套袋（供瓶）、扎口；生产率≥600袋/h | 9800 | 非通用类 | 新增品目 |
| 48 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶输送机 | 带宽300-800mm茶叶输送机 | 带式；300mm≤带宽＜800mm | 300元/m (上限3000元） | 非通用类 | 新增品目 |
| 49 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶输送机 | 带宽800-1200mm茶叶输送机 | 带式；800mm≤带宽＜1200mm | 500元/m (上限3500元） | 非通用类 | 新增品目 |
| 50 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶输送机 | 槽宽200-600mm茶叶输送机 | 振动式；200mm≤槽宽＜600mm | 550元/m (上限3800元） | 非通用类 | 新增品目 |
| 51 | 其他机械 | 其他机械 | 山地果园运输机 | 山地果园轨道运输机 | 含动力、货物载运装置和轨道。行走方式：自走式；动力：锂电池驱动或汽油机驱动，最大爬坡能力≥35°，装载能力≥200kg，运行速度≥0.4m/s；有手动和紧急制动装置，制动距离≤1m；轨道为钢材质，配套支撑器材及螺栓等必要配件，能满足35°倾角以下坡度安装并可适应于轨道运输装载设备的运行安全要求（含安装、调试等） | 4000元/台（动力和货物载运装置），40元/m（轨道） | 非通用类 | 新增品目 |
| 52 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆收集机 | 1.5-1.6m秸秆收集机 | 1.5m≤捡拾宽度＜1.6m；收集器型式：甩刀(锤爪）式 | 3800 | 非通用类 | 新增品目 |
| 53 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆收集机 | 1.6m及以上秸秆收集机 | 捡拾宽度≥1.6m；收集器型式：甩刀(锤爪）式 | 4000 | 非通用类 | 新增品目 |
| 54 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆收集机 | 1.2-1.7m秸秆收集机 | 1.2m≤捡拾宽度＜1.7m；收集器型式：弹齿式及其他 | 12000 | 非通用类 | 新增品目 |
| 55 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆收集机 | 1.7m及以上秸秆收集机 | 捡拾宽度≥1.7m；收集器型式：弹齿式及其他 | 18000 | 非通用类 | 新增品目 |